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Zeee 2S Lipo batería 7,4 V 100C 8000mAh Hardcase RC cargador de batería Deans enchufe para RC coche camión barco helicóptero FPV RACING
 
 
Características:
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1. Materias primas superiores de polímero de litio de Japón y Corea
2. Tecnología de apilamiento automático, mejor rendimiento
3. Progreso de coincidencia estricta, excelente consistencia
4. Densidad de energía de hasta 200Wh/kg y larga vida útil.
5 certificado: CE ROHS MSDS... UN38.3 UL
 
 
Especificación:
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Marca: Zeee
Química de la batería: polímero de litio
Voltaje: 7,4 V
Capacidad: 8000mAh
Tasa de descarga (C): 100C
Configuración: 2S2P
Tipo de conector: enchufe Deans
Conector de equilibrador tipo: JST-XH
Longitud: 138mm/5,43 pulgadas
Ancho: 47mm/1,85 pulgadas
Altura: 25mm/0,98 pulgadas
Peso de la batería (dev.10g): 320g/11,3 onzas/unid
Aplicación:
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Zeee 7,4 V 100C batería de 8000mAh Lipo diseñado especialmente para 1/8 y 1/10 RC modelo de coche como Losi... Traxxas Slash automodelismo Strada XB 1/10 RTR eléctrico Buggy equipo asociado ElectrixRC... Emaxx... Bandit, versión Rustler, etc.-también se puede utilizar para Avión RC, helicóptero RC, barco RC, ¡Drone FPV! -Para la batería RC, solo si el voltaje, la dimensión y el enchufe coinciden, entonces encajará.
Las notas de seguridad:
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1. Para garantizar la seguridad, comprueba y confirma que la superficie y el voltaje de la batería lipo son normales antes de usarla.
2. Si la nueva batería lipo no tiene una carga completa o pierde la carga muy rápidamente en poco tiempo, utiliza un cargador de batería lipo profesional para cargar y reciclar varias veces primero. Para la mayoría de las baterías lipo, la tasa de carga más segura es 1C.
¿3 nunca carga o descarga de la batería lipo? Nunca cargue por encima de 4,2 V por celda y descargue por debajo de 3,0 V por celda. (El voltaje Normal de la celda es entre 3,7 V ~ 4,2 V)
4. Nunca cargue la batería de polímero de litio sin supervisión.
5. Si la batería lipo tiene algún problema, no dude en contactarnos a través deAliexpressMensaje la primera vez, Le ofreceremos la solución adecuada.
Crisol de grafito mini horno de oro de la antorcha de fusión del metal:
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1 funda dura de batería Zeee 7,4 V 100C 2S 8000mAh RC LiPo con enchufe Deans
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High Performance Lithium Polymer Battery





